# TP 6

DMX

## Question Préliminaires :

1. La lampe propose 12 modes de canaux DMX :

3(Mélange de couleur HSI) : Permet de gérer le teint, la saturation et l’intensité de la couleur de la lampe.

4(Mélange de couleur RGBW) : Permet de gérer la couleur Rouge, vert, bleu et blanc froid.

4(Mélange de couleur HSI+) : Même fonctionnement que le HSI mais avec la possibilité de gérer la courbe de gradation

5, 6, 6, 7, 8, 9, 11, 12(Canaux DMX)

8(RGBW a gradation 16 bit) : Même fonctionnement que le RGBW mais avec la possibilité de gérer le rouge fin, le bleu fin, le vert fin et le blanc fin.